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Załącznik Nr 9a


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - (SZOPZ)

1. Nazwa zadania:

Opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w ramach II etapu projektu pn: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”

w rozbiciu na zadania:
 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy 11 –go Listopada od ulicy Samsonowicza do ulicy Ogrodowej” w ramach projektu Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
2. Lokalizacja obiektu objętego zamówieniem.

Droga powiatowa nr 1026T ulica 11-go Listopada zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, stanowi dojazd do jednego z największych zakładów, jakim jest Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. oraz innych firm posiadających swoje siedziby 
w tym rejonie. Ulica ta swój początek ma na skrzyżowaniu ulic ul. Aleja Jana Pawła II oraz ul.Leona Chrzanowskiego w km 0+000 koniec zaś na skrzyżowaniu z ulicą Samsonowicza. Szerokość pasa drogowego w granicach ewidencyjnych działek drogowych wynosi od ok. 21 m do ok. 50 m. Istniejąca jezdnia asfaltobetonowa posiada szerokość 10m. Po lewej stronie zlokalizowany jest chodnik z płyt betonowych oddzielony od jezdni pasem zieleni 
o szerokości 3m. Po prawej stronie przebiega ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5m 
z kostki betonowej oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości około 3m. Ulica wyposażona jest w kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Ulica 11-go Listopada posiada przepust drogowy rurowy 3x1500mm na przecięciu z Strugą Denkowską. Odcinek objęty opracowaniami przebiega od skrzyżowania z ulicą Ogrodową w km 0+672 do skrzyżowania z ulicą Samsonowicza 1+448. W pasie drogowym ulicy 11-go Listopada zlokalizowane są następujące sieci: sieć elektroenergetyczna doziemna, teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć cieplna, linia elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego, sieć kanalizacji deszczowe. 
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3. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej kasy Z (ulicy 11-go Listopada) w Ostrowcu Świętokrzyskim od ulicy Ogrodowej do ulicy Samsonowicza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
4. W zakres zamówienia wchodzi:
· wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów, przedmiarów, niezbędnych opracowań,
· uzyskanie w imieniu Inwestora, czyli Powiatu Ostrowieckiego, wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania w tym decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/ pozwolenia na budowę. Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

Na potrzeby projektu budowlanego i wykonawczego należy przeanalizować istniejące terenowe uwarunkowania:

· warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
· warunki środowiskowe terenu: Wykonawca uzyska informacje i dane 
o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary 
i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia wody, wody podziemne 
i ich ochrona, itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowej,

· warunki infrastruktury drogowej tj. Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego. 

4.1 W ramach opracowania należy uwzględnić:
· wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni tak aby powstał dodatkowy pas po stronie prawej (bus-pas),
· projektu dwóch skrzyżowań po stronie lewej z drogą lokalną oraz drogą dojazdową ujętych w miejscowym planie zagospodarowania „Zmiana Nr 5 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski (os. Las)”,
· projekt konstrukcji nawierzchni wraz z oceną stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni,

· wykonanie zatoki autobusowej po stronie lewej,

· wykonanie przebudowy istniejących zatok autobusowych,

· budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej;

· chodniki dla pieszych z kostki betonowej – chodnik obustronny,

· wymiana istniejącej kanalizacji deszczowej, oraz wykonanie operatów wodno-prawnych na wyloty do odbiornika (Strugi Denkowskiej),

· wykonanie kanału technologicznego,

· przebudowa istniejącego uzbrojenia w przypadku kolizji;

· wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego;

· wykonanie projektu organizacji ruchu,

· zagospodarowanie terenów zielonych.

4.2  Założenia projektowe: 

klasa drogi – Z (Zbiorcza)

obciążenie ruchem – 115 kN/oś

kategoria ruchu – KR4

prędkość projektowa – Vp - 50 km/h 

Na odcinku objętym zamówieniem przewiduje się możliwość wykonania dwóch opracowań:

· Przebudowy drogi w istniejącym pasie drogowym powiatowej kasy Z (ulicy 11-go Listopada) w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku o długości około 370mb od km 0+672 (skrzyżowanie z ulicą Ogrodową). 

· Rozbudowy  drogi powiatowej kasy Z (ulicy 11-go Listopada) w Ostrowcu Świętokrzyskim.( odcinek około 406mb od km 1+042 do połączenia 
z skrzyżowaniem z ulicą Samsonowicza) Rozbudowa będzie związane 
z powiększeniem istniejących granic pasa drogowego i podziałami działek (do 11 działek).
4.3 W ramach powyższych zakresów niezbędne będzie:

· Wykonanie  projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów, niezbędnych opracowań,

· przygotowanie i złożenie  w imieniu Inwestora, czyli Powiatu Ostrowieckiego, wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, rozszerzenie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t. z późn. zm.), oraz przekazanie potwierdzenia złożenia wniosku Zamawiającemu; 

· dokonanie inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.
5. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na swój koszt:
· wykonanie mapy, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t. z późn. zm.), zawierającej projekt podziału działek (ok.10 działek do podziału) położonych w obrębie istniejącego pasa drogowego,
· wniesienie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjno – kartograficznego 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, stabilizacja nowych punktów granicznych według zasad określonych w przepisach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości Stabilizacji pasa drogowego dokonać za pomocą betonowych lub plastikowych (PLASTMARK) punktów granicznych w każdym punkcie podziału, 
· przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określonych w art. 11b i 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

· w razie potrzeby wynikającej z procedury projektowej, opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno prawnego, 

· uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych, 

· uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach, 

· wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii,

· wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących udział w postępowaniu o wydanie ZRID (i w razie konieczności - innych decyzji formalno-prawnych), 

· unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych oraz stosowanie zasad projektowania uniwersalnego,

· stosowanie w rozwiązaniach projektowych standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej, 

· w przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną (poza obszarem wniosku o wydanie ZRID) - uzyskanie pisemnej zgody (oświadczenia) właścicieli i współwłaścicieli działek, przygotowania dokumentów i uzyskanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane, 

Na potrzeby projektu budowlanego i wykonawczego należy przeanalizować istniejące terenowe uwarunkowania:

· warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

· warunki środowiskowe terenu:

Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejących 
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia wody, wody podziemne i ich ochrona, itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;

· warunki infrastruktury drogowej tj. Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego
6. W skład dokumentacji projektowej winny wchodzić następujące opracowania:
a) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09).
Część rysunkowa powinna zawierać, co najmniej poniższe rysunki:

Dla obiektów drogowych: 

· plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000),

· przekroje normalne - charakterystyczne ( 1:50 - 1:100),
· przekroje podłużne (1:100/1000 - 1:200/2000),
· szczegóły rozwiązań technicznych  (np.: zjazdy, zatoki autobusowe, przepusty pod drogą)


Projekt budowlany powinien być wykonany na kopii aktualnej mapy do celów projektowych wraz  z klauzulami uprawnionego geodety oraz ośrodka dokumentacji, geodezyjnej i kartograficznej, powinien zawierać rozeznanie i uzgodnienie uwarunkowań gruntowo – prawnych, ustalenie własności terenu i przyległych działek wraz 
z uzyskaniem zgody właściciela na wejście w teren, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 


Projekt budowlany powinien zawierać projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci. Zakres przebudowy istniejącej infrastruktury powinien zapewniać możliwość prawidłowego dostosowania  istniejącej infrastruktury do nowych warunków.


Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

b) projekt wykonawczy w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).
Część rysunkowa powinna zawierać, co najmniej poniższe rysunki:

Dla obiektów drogowych 

· plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000),

· przekroje normalne - charakterystyczne ( 1:50 - 1:100),
· przekroje podłużne (1:100/1000 - 1:200/2000),
· przekroje poprzeczne nie rzadziej niż 20m (1:100 – 1:200),
· szczegóły rozwiązań technicznych  (np.: zjazdy, zatoki autobusowe, przepusty pod drogą),
· dla innych obiektów, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury technicznej związanej niezwiązanej z drogą w zależności od potrzeb,
· Uzgodnienia branżowe elementów sieci uzbrojenia w rejonie projektowanych robót.

Projekt konstrukcji nawierzchni wraz z oceną stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni  (3 egz.)

Opracowanie winno zawierać wyliczenie konstrukcji nawierzchni wraz 
z wyjaśnieniem w oparciu o jakie przepisy (wytyczne) obliczenia zostały wykonane. 
W przypadku zastosowania konstrukcji wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni wszystkie badania winny być wykonane zgodnie z katalogiem  Katalog przebudów 
i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych — IBDiM, Warszawa 2013r.

Odwierty  należy wykonać w obrębie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi, poznania warunków gruntowo – wodnych pod korpusem drogi, a także w celu przeprowadzenia badań nad próbkami wyciętymi z konstrukcji. 

c) projekt organizacji ruchu w zakresie o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  (Dz.U.2017.784 t.j. 
z dnia 2017.04.14) i uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, należy dołączyć do dokumentacji projektowej.
d) dokumentacja geotechniczna/geologiczna ( badanie geotechniczne gruntów; szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej)
Wymagania dot. wykonywania projektów stałej organizacji ruchu:
· Arkusze w formacie A3 lub innym  o długości nie większej niż 1m (po uzgodnieniu 
z Zamawiającym),

· Rysunki powinny być wykonane na mapach zasadniczych w skali 1:500, 

· Rysunki należy zorientować w taki sposób aby pikietaż drogi narastał od strony lewej 
do prawej,

· Podkłady mapowe należy wykonywać w odcieniach szarości z wyróżnieniem grubszymi liniami elementów szczególnie istotnych takich jak: budynki, inne budowle, przepusty, krawędzie jezdni i krawężniki itp. 

· Elementy nieistotne dla organizacji ruchu drogowego takie jak uzbrojenie podziemne w projekcie organizacji ruchu można pominąć i ich w ogóle nie pokazywać (nie drukować),

· W projekcie widoczne muszą być granice działek wraz z ich numerami,

· Rysunki powinny być czytelne z wyróżnionymi w sposób przejrzysty elementami projektowanymi: jezdnią, poboczem, chodnikami, rowami a także elementami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. przepusty, obiekty mostowe, obiekty w skrajni drogi, skarpy wykopów i nasypów,

· Na każdym z arkuszy należy nanieść i opisać linie stanowiące granicę arkusza,

· Dla każdego z arkuszy należy podać wykaz oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w granicach arkusza,
1)  Oznakowanie pionowe

· Należy w sposób czytelny oznaczyć na rysunkach oznakowanie istniejące jako oznakowanie istniejące do zdjęcia, oznakowanie istniejące do pozostawienia lub przestawienia (znaki i słupki pozostawiane należy zaliczać jako do wymiany na nowe),

· Projektowany znak powinien zawierać symbol graficzny właściwie zorientowany do kierunku ruchu pojazdów, nazwę znaku, jego lokalizację wskazaną na planie sytuacyjnym oraz opisaną kilometrażowo,

2) Oznakowanie poziome

· Oznaczenia graficzne linii oznakowania poziomego powinny być zgodne lub zbliżone z ich faktyczną geometrią,

· Malowanie poziome na rysunkach należy wykonać w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości. Linie nie mogą zlewać się z krawędziami jezdni czy też krawężnikami,

· Przy każdej linii na każdym z arkuszy opracowania należy zamieścić oznaczenie linii oraz jej długość w granicach arkusza,

· W przypadku konieczności przerwania linii podwójnej ciągłej na wysokości zjazdów do posesji należy stosować linie P-1e o minimalnej długości 3m (nie dłuższej niż 5m dla pojedynczego zjazdu). Długości linii P-1e z uwagi na jej geometrię podawać należy w module co 2m. 

e) przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).
Przedmiar robót winien zawierać szczegółowe zestawienia robót planowanych do wykonania umożliwiający opracowanie  kosztorysów  dla wybranych odcinków dróg 
w przypadku etapowej realizacji inwestycji, w tym przede wszystkim tabelę robót ziemnych, tabelę wyrównań, tabelę poszerzeń, tabelę rozbiórek lub plan rozbiórek sporządzony na mapie do celów projektowych w oparciu o projektowany plan zagospodarowania terenu.

f) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; (materiały przetargowe SST) w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24). Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli, jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty. Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla tego projektu.
h) kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08).
7. Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.
Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej:

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego wykonywany będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje spotkania  przy udziale przedstawiciela Zamawiającego 
i Wykonawcy, oraz innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu,  którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą 
w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywać się mogą z inicjatywy Wykonawcy zainteresowanej strony  lub Zamawiającego.



Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca. 
Zamawiający zastrzega  sobie prawo zlecenia niezależnej firmie  przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej.

8. Dokumentacja projektowa będzie spełniała wymagania określone w w/w przepisach oraz dodatkowo:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r.,poz. 1935 z późn zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 poz. 1643).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1125 i 1126 z późn. zm. );

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463 z późn. zm.); );

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1474)
- Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015r., poz. 460 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181 z późń. zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2018r., poz. 2081)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1396)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 71);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 112)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1614).
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2268)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 701)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm. );

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późń,. zm. ).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie  zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.
- innych przepisach prawa polskiego mających zastosowanie przy opracowywaniu niniejszego projektu, Polskich Normach, wytycznych, instrukcjach i poradnikach branżowych.
Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach przepisach oraz normach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
9. Wymagania ilościowe i edytorskie dla dokumentacji projektowej:
a) projekt budowlany - 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
z rozszerzeniem pdf.,
b) projekt wykonawczy - 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
z rozszerzeniem pdf.,
c) przedmiar robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
z rozszerzeniem pdf. i ath.,
d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z rozszerzeniem pdf.,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z rozszerzeniem pdf.,
f) kosztorys inwestorski - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
z rozszerzeniem pdf. i ath.
g) mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK – format pdf; /jeśli zajdzie konieczność/

h) dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format dwg .
i) projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg;

j) kosztorys ofertowy – format .doc, xls;
Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane 
i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD. Egzemplarz dokumentacji ,która przejdzie procedurę  pozwolenia na budowę /zgłoszenia robót budowlanych z pieczątkami Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym 
w Ostrowcu Świętokrzyskim należy zeskanować i przekazać na nośniku CD.

Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych z  wykazem zawartości teczki. 

10. Wykonawca nieodpłatnie przekaże zamawiającemu majątkowe prawa autorskie 
do przedmiotu zamówienia polegające na prawie do jego wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji.
11. W celu właściwego skalkulowania ceny wykonawca, przed sporządzeniem oferty, zapozna się z miejscem dot. przedmiotowej usługi.
12. Kody CPV:
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją;
71322500-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego;
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego.
13. Termin wykonania opracowania projektowego: 
Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu umowy: 24 styczeń 2021 roku.

Przy czym należy uwzględnić uzyskanie:

- Decyzja środowiskową (31.08.2020r),

- Zgłoszenie wykonania robót /Pozwolenie na budowę/Decyzja ZRID (24.01.2021r)

[image: image2.png]