


	WARUNKI TECHNICZNE	

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym 
i kartograficznym OŚRODEK wersja 8 firmy Geobid Katowice Sp. z o.o.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1.  Przetworzenie materiałów zasobu dokumentów analogowych (geodezyjnych operatów prawnych, sytuacyjno-wysokościowych i inwentaryzacyjnych) wraz 
z wykonaniem konwersji do postaci dokumentów elektronicznych.
1.2.  Integracja zeskanowanych materiałów zasobu poprzez podpięcie plików wynikowych w odpowiedniej konfiguracji do programu OŚRODEK.
2. Podstawowe przepisy prawne:
2.1.  Ustawa z 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 poz. 725)
2.2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572)
2.3.  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. z 2013r. poz. 1183)
2.4.  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781)
3. Charakterystyka ogólna opracowania:
3.1.  Ilość materiałów podlegająca przetworzeniu do wersji cyfrowej i zintegrowanie 
go z aktualnym systemem OŚRODEK wynosi 52.7 mb. Oszacowanie przybliżonej liczby stron dokumentów podlegających skanowaniu pozostawia się Wykonawcy w oparciu o założenie, że na średni mb dokumentacji przeznaczonej do digitalizacji masowej przypada ok. 4000 kart z czego ok 95% posiada format A4, pozostałe zaś posiadają formaty większe, w tym maksymalnie format A1. Z 4000 kart 35% jest zapisane obustronnie. Wykonawca może w czasie prowadzenia postępowania przetargowego, uzyskać dostęp do miejsca, gdzie składowane są dokumenty analogowe i tam dokonać wglądu do zasobu. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a w szczególności finansowej, za niedoszacowanie lub inne niż sytuacja, gdzie podana liczba mb dla materiałów przekazanych do digitalizacji, odbiega od stanu faktycznego o więcej niż 10%.


4. Dokumentacja techniczna państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczona do skanowania w ramach zlecenia:
4.1. W ramach niniejszego zamówienia skanowaniu i włączeniu do systemu OŚRODEK, podlegać będzie dokumentacja zgromadzona i przechowywana 
w zasobie PODGiK. Dokumentacja przeznaczona do archiwizacji obejmuje:
- operaty prawne z jednostki ewidencyjnej miasto Ostrowiec Świętokrzyski od założenia ewidencji gruntów do roku 2014;
- operaty prawne z założenia ewidencji gruntów z jednostki ewidencyjnej miasto Kunów oraz z jednostki ewidencyjnej Bodzechów, które zostały przygotowane do przetworzenia do postaci dokumentów elektronicznych poprzez wykonanie prac konserwatorsko-introligatorskich w 2012r. i 2017r. 
5. Skanowanie operatów:
5.1. Prace objęte wytycznymi technicznymi nie podlegają zgłoszeniu w PODGiK, jednakże wymaga się aby ze strony  Wykonawcy nadzorowały je osoby, z których jedna posiada uprawnienia geodezyjne określone w art. 43 ust. 2 ustawy Pgik. Wynika to z tego, że dokumenty które podlegają przetworzeniu były wykonane 
i poświadczone przez osoby posiadające uprawnienia geodezyjne wymienione 
w art. 43 ust. 2 ustawy Pgik, toteż wymaga się aby osoby o podobnych kwalifikacjach nadzorowały opracowanie tych dokumentów w ramach niniejszego przedsięwzięcia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
· co najmniej 1 osobą posiadającą znajomość i doświadczenie w pracy 
z oprogramowaniem Ośrodek FB firmy GEOBID (minimum 6 miesięcy 
w sposób ciągły) oraz posiadającą doświadczenie (12 miesięczne) polegające na organizacji archiwizacji dokumentacji zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego – należy określić gdzie i w jakim okresie doświadczenie zostało nabyte;
· co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia zawodowe oraz posiadająca doświadczenie w nadzorze lub kierowaniu pracami związanymi 
z digitalizacją materiałów państwowego zasobu geodezyjnego.
5.2. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i współdziałania z Zamawiającym. W celu usprawnienia realizacji prac oraz skrócenia procesów odbioru wyników tych prac, zadania nadzoru realizowane będą w sposób ciągły i na bieżąco. Wykonawca, na każdym etapie realizacji, Zamawiającemu dostęp do aktualnej wersji wykonywanego opracowania oraz związanej z nim dokumentacji.
5.3. Wykonawca zobowiązany jest do: 
· założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót, 
· udostępniania do kontroli Zamawiającemu opracowanych materiałów, prowadzonego Dziennika Robót, raportów częściowych i końcowych 
na każdym etapie realizacji prac w dowolnym momencie ich trwania.
5.4. W trakcie realizacji prac, dopuszcza się uzgadnianie w trybie roboczym 
z Zamawiającym szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac. Wszelkie uzgodnienia muszą zostać opisane w Dzienniku Robót, w terminie do 3 dni od ich powstania, pod groźbą ich nieobowiązywania. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę nieuzgodnionych szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac. W trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania uzgodnień z Zamawiającym za pomocą wpisów 
w Dzienniku Robót oraz do przekazywania sprawozdawczości z realizacji prac 
i miesięcznych raportów w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
5.5. Wszelkie wątpliwości i trudności powstałe w czasie realizacji prac po stronie Wykonawcy, związane z zakresem, sposobem realizacji zadania oraz wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych z powyższymi podmiotem.
5.6. W terminie do 2 tygodni po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do wskazania osób upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji zadania 
z Zamawiającym. Dopuszczalnymi formami komunikacji od Wykonawcy, zawierającymi wnioski oraz zapytania, są formy: pisemna, fax, poczta elektroniczna.
5.7. W związku z tym, że prace zostaną wykonane w siedzibie Wykonawcy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia należytej ochrony dokumentacji przekazanej do skanowania. W zakresie spełnienia warunku zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przekazanej do digitalizacji dokumentacji przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, Zamawiający wymaga, aby:
· Transport dokumentów odbywał się będzie z użyciem zapewnionych przez Wykonawcę pojemników lub skrzyń dostosowanych do przewożenia dokumentów, zaakceptowanych przez Zamawiającego. Koszt transportu ponosi Wykonawca.
· Wykonawca przed przystąpieniem do prac podpisał z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w przedmiotowym zakresie zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO.
· Miejsce przechowywania dokumentów oraz poddawania ich procesowi skanowania, wyposażone było w sprawny system sygnalizacji pożaru, poddawany okresowym konserwacjom (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), jak również wyposażony w nadajnik 
do monitorowania stanu systemu i przekazywaniu informacji o zagrożeniu do jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Warunek monitorowania, może zostać spełniony, poprzez wykazanie, iż Wykonawca dysponuję pracownikiem/pracownikami zapewniającymi nadzór nad systemem sygnalizacji pożaru 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (w tym święta 
i dni wolne od pracy). 
· Miejsce przechowywania dokumentów, wyposażone było w sprawny system sygnalizacji włamania i napadu, poddawany okresowym konserwacjom, w celu zapewnienia poprawności jego działania. Konserwacje systemu powinny być wykonywane, nie rzadziej niż raz 
w roku. Wymaga się, aby pomieszczenia w których przechowywana jest dokumentacja, posiadały na wejściu drzwi antywłamaniowe. Jeżeli pomieszczenie posiada okna, wymagane jest, aby były to okna antywłamaniowe, dopuszcza się stosowanie okien, zabezpieczonych kratami.
· Miejsce przechowywania dokumentów oraz poddawania ich procesowi skanowania, wyposażone było w sprawny system telewizji przemysłowej, rejestrujący zdarzenia w obrębie miejsca przechowywania dokumentów, jak i procesu skanowania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował systemem, który pozwoli na minimum 2 tygodniowe przechowywanie nagrań z obszarów, w których znajdują się dokumenty powierzone Wykonawcy. Wymagane jest, aby system podlegał okresowym konserwacjom, w celu zapewnienia poprawności jego działania. Konserwacje systemu powinny być wykonywane, nie rzadziej niż raz 
w roku.
Warunki określone powyżej winny być spełnione dla wszystkich lokalizacji, w których Wykonawca lub zaangażowani przez niego Podwykonawcy, będą przetwarzać i skanować powierzone dokumenty. Zamawiający, przed podpisaniem umowy, wymaga, aby Wykonawca wskazał, lokalizacje, w których zamierza realizować przedmiot Zamówienia.
5.8.  Ze względu na charakter dokumentów PZGiK przeznaczonych do digitalizacji nie dopuszcza się ich wynoszenia lub wywożenia poza miejsce, gdzie są składowane 
u Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania przenoszenia przekazanych dokumentów do kopii cyfrowych w jego siedzibie (Urzędzie), między innymi ze względu na brak odpowiednich warunków lokalowych.

5.9.   W ramach zlecenia należy wykonać kopie cyfrowe (skany) operatów technicznych stanowiącej przedmiot zamówienia przy zastosowaniu odpowiednich parametrów 
i zasad określonych w:
· Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
· § 48 i 49 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
· Skanowanie należy wykonać w rozdzielczości rzeczywistej (optycznej):
· dla dokumentów tekstowych co najmniej 200 dpi,
·  dla dokumentów tekstowo-graficznych i graficznych co najmniej 300dpi,
Przy zastosowaniu głębi kolorów RGB, kompresji typu JPEG o stopniu kompresji 80% ± 5%. Skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność taką samą jak oryginału w szczególności należy zadbać o czytelność wszystkich pieczątek, opisów, miar i numerów. Jeżeli wskazana powyżej rozdzielczość nie zapewni dobrej czytelności dla dokumentów, 
które są w złym stanie technicznym lub złej jakości (brudne tło, 
treść w ołówku, słabe kolory), należy zastosować wyższą 
rozdzielczość skanowania, ale nie większą jednak niż 400dpi.
· Materiały będące przedmiotem zlecenia należy przetworzyć do kopii formy cyfrowej (zeskanować) i zapisać w formacie TIFF, JPG lub PDF.
· Wynikowy plik PDF lub TIFF, JPG powinien zostać skompresowany za pomocą narzędzia zachowującego jakość dołączonych plików graficznych 
· Jeżeli dokumenty podlegające skanowaniu składają się z więcej niż jednej strony np. protokół graniczny musi stanowić dokument wielostronicowy. Wyeliminować należy puste strony.
· Wykonane kopie muszą być wyraźne i czytelne, posiadać bardzo dobrą, jednakową ostrość i jakość w każdym miejscu. 
· Zeskanowane dokumenty w stosunku do oryginału muszą zachować proporcje wymiarów, bez zniekształceń i deformacji.
· Dokumenty zawierające istotne elementy treści wyróżnione w kolorze muszą zostać zarchiwizowane z zachowaniem oryginalnych kolorów. Szczególną uwagę należy zwrócić na kopiowanie dokumentów wypłowiałych, mało kontrastowych, z ciemnym tłem np. sporządzonych jasnym ołówkiem. Należy przeprowadzić proces uszlachetnienia 
i uczytelnienia skanów z automatycznym usuwaniem tła oraz automatycznym uwypuklaniem elementów słabo widocznych (jasny ołówek) przy pomocy specjalistycznego oprogramowania zapewniającego uzyskanie następujących cech zeskanowanych map: brak plam i szumu pikselowego, brak zlewania się elementów liniowych, tło bez znaczących zabrudzeń powierzchniowych.
· Dokumenty uszkodzone (podarte, pogięte itp.) muszą zostać przygotowane do skanowania w sposób który nie doprowadzi do zniszczenia ich przy przetwarzaniu (np. podklejenie oryginału, skanowanie na szybie, wykonanie kserokopii itd.)
· W przypadku braku możliwości rozszycia operatu nie należy rozdzielać dokumentów, a skanować przy użyciu szyby, w taki sposób aby 
te dokumenty nie uległy zniszczeniu (zamawiający nie dysponuje informacją jaki procent materiałów nie będzie mógł być rozszyty)
· W przypadku dokumentów, dla których do zeskanowania wymagane było rozszycie oraz naprawa uszkodzonych stron, po renowacji i uporządkowaniu poszczególnych stron (części) dokumentu, należy wykonać prace introligatorskie, mające na celu połączenie wszystkich kartek w jednolitą księgę oraz ich trwałą oprawę wraz z naniesieniem informacji wskazanych przez Zamawiającego na okładkę i grzbiet. Zastosowane technologie, kleje oraz inne materiały służące do renowacji należy uzgadniać 
z Zamawiającym.
· Po zakończeniu skanowania Wykonawca zobowiązany jest zszyć dokumenty w sposób trwały w kolejności wymienionej w spisie treści i zgodnie z numeracją 
· Należy zachować optymalną wielkość plików z zachowaniem w/w parametrów skanowania
· Okładki skanowanych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest oklauzulować pieczęcią z treścią: „zarchiwizowano cyfrowo dnia…” 
z podaniem nazwy Wykonawcy.
· Po zeskanowaniu każda strona pliku opatrzona musi być stemplem tekstowym, widocznym zarówno przy przeglądaniu na monitorze jak i na wydruku (czcionka: Arial, rozmiar: 8); treść stempla została określona w załączniku do rozporządzenia.
W przypadku zniszczenia dokumentu, w wyniku wykonywania zlecenia Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody na własny koszt.
W przypadku wątpliwości co do zgodności teczki z zawartością operatu, braku teczek oraz wszystkie inne wątpliwości, rozbieżności zauważone w trakcie prac należy wyjaśniać 
na bieżąco z Zamawiającym z zachowaniem formy pisemnej (dopuszcza się e-mail).
5.10. Zasilenie baz danych Systemu PZGiK obejmuje dokumenty znajdujące się 
w operacie zgodnie z §32 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, łącznie 
z dowodami doręczeń zawiadomień i kopii doręczeń wezwań. W szczególności wyselekcjonowaniu i importowi do bazy danych podlegają następujące dokumenty zawarte w materiałach zasobu: sprawozdania techniczne, szkice polowe, szkice podstawowe (o ile nie są jedynie kopią wcześniej wykonanych dokumentów), szkice osnowy, szkice przebiegu granic, protokoły ustalenia przebiegu granic działek, protokoły okazania stanu władania, protokoły przyjęcia granic nieruchomości, skorowidze zmiany numeracji działek, wykazy zmian danych ewidencyjnych, dzienniki pomiarowe, akty ugody, postanowienia sądowe, decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy, protokoły utrwalenia znaków granicznych wraz ze szkicami, mapy wynikowe, wykazy współrzędnych, obliczenia powierzchni, mapy porównania, mapy klasyfikacyjne, opisy odkrywek.

6. Archiwizacja dokumentacji.
6.1.  Każdy dokument elektroniczny jako część składowa, określonego identyfikatorem materiału zasobu zgodnie z §15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r. poz. 1183) otrzymuje nazwę składającą się z dwóch członów rozdzielonych znakiem podkreślenia. Pierwszy człon jest właśnie identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu a drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty danego operatu. W praktyce ta liczba naturalna powinna być zgodna z numerem pozycji w spisie dokumentów operatu technicznego. 
6.2.  Każdy dokument operatu (materiału zasobu) należy przypisać do struktury bazy danych systemu Ośrodek zgodnie z zasadami obsługi tego systemu.
6.3. Ustala się następujące zasady przypisywania wartości dla drugiego członu nazwy dokumentu – pliki poszczególnych stron operatu (wymagających skanowania) numerowane od 0 do n w konwencji czteroznakowej (0000, 0001, ….) wraz 
z odpowiednim oznaczeniem zgodnym ze słownikiem zawartym w tabeli 1, 

Tabela 1. Słownik rozwinięcia nazw plików rastrowych

	rodzaj dokumentu - forma opisowa
	Znaczenie

	Okładka
	Okładka operatu

	Spis
	Spis zawartości operatu

	Sprawozdanie
	Sprawozdanie techniczne

	Zaświadczenia
	Zaświadczenia, oświadczenia

	Kw
	Protokół badania ksiąg wieczystych

	Wypis
	Wypis z rejestru gruntów

	Protokół
	Protokoły ustalenia lub przyjęcia granic, protokół graniczny

	Zawiadomienia
	Zawiadomienia stron, zwrotne poświadczenia odbioru

	Szkic
	Szkice osnowy, polowe

	Dziennik_pom
	Dzienniki pomiaru

	Wsp_pik
	Współrzędne osnowy i pikiet

	Wsp_gran
	Współrzędne punktów granicznych

	Mapa
	Mapy uzupełniające, prawne, projektu podziału i inne mapy wynikowe

	Wykaz_zmian
	Wykazy zmian gruntowych, danych budynku, kartoteka budynku

	Zarys
	Zarysy pomiarowe, szkice granic i punktów

	Obliczenia
	Dzienniki obliczeń

	Ugoda
	Akt ugody

	Opinie
	Opinie geodety lub inne

	Decyzja
	Decyzje, postanowienia

	Inne
	Inne dokumenty nie objęte w/w wykazem



W przypadku pojawienia się dokumentów nieujętych powyżej, każda kwestia 
ich obróbki będzie rozstrzygana indywidualnie.
Numeracja stron nadana przez geodetę nie będzie miała pełnego odzwierciedlenia w numeracji plików skanów (z powodu wybiórczości skanowania), choć wzrastająca numeracja oznacza kolejne strony operatu. Rozwiązuje to problem skanowanych okładek, błędów numeracji stron, skanowania dwustronnego itp.
W przypadku wielotomowych materiałów z zasobu, w których spis dokumentów jest wykonywany oddzielnie dla każdego tomu, ostatni człon należy poprzedzać ciągiem znaków <Tn.>, gdzie n oznacza liczbę arabską odpowiadającą numerowi tomu materiału zasobu. Przykład: dokument (szkic) spisu dokumentów tomu pierwszego operatu oznaczonego identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu <P.2607.2014.359> powinien otrzymać następującą nazwę: <P.2607.2014.359_T1.0029Szkic>.
Wykonawca zamówienia jest zobowiązany od momentu rozpoczęcia wykonywania prac związanych z cyfryzacją zasobu do utworzenia repozytorium wszystkich dokumentów elektronicznych materiałów zasobu. Repozytorium należy utworzyć na zewnętrznym (przenośnym) dysku o pojemności pozwalającej na zgromadzenie wszystkich utworzonych dokumentów zasobu. Przed ostatecznym odbiorem dysk z repozytorium musi być przekazany Zamawiającemu w celu umożliwienia wykonania czynności kontrolnych. 
6.4. Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w uzgodnionych terminach. Wykonawca podzieli operaty zasobu na partie jakie będzie pobierał do skanowania. Każda partia będzie posiadała dokumentacje w postaci listy operatów, daty wypożyczenia i daty oddania. Materiały do skanowania pobierane będą przez wykonawcę cyklicznie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, niepowodujący zakłóceń w bieżącej pracy PODGiK i obsłudze interesantów. Ilość dokumentów pobieranych jednorazowo należy uzgodnić z upoważnionymi pracownikami PODGiK. Każde pobranie i zwrot dokumentów będzie potwierdzone protokołem przekazania materiałów geodezyjnych i kartograficznych. Materiały te przygotowywane będą przez pracowników Zamawiającego.


7. Odbiór i kontrola materiałów.
7.1. W celu kontroli wstępnej Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni 
od pobrania pierwszej partii materiałów do skanowania do przekazania Zamawiającemu próbnej partii materiałów skanowanych i dokonania kontroli wstępnej. Partia materiałów kontrolnych powinna zawierać min 50 operatów (nie więcej niż 2000 stron). Wykonawca dostarcza również jako wzorcowe, pliki wsadowe oraz płyty DVD z materiałami źródłowymi. 
Wykonawca jest zobowiązany zasilić automatycznie opracowanymi dokumentami system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK w wersji co najmniej 8.60 FB firmy GEOBID Katowice spółka z o.o. (obowiązującej na dzień zasilenia). Zasilenie systemu OŚRODEK nastąpi pod nadzorem upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego i w godzinach pracy Zamawiającego w jego siedzibie. Zasilenie systemu OŚRODEK nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. 
Przed zasileniem Zamawiający dokona kontroli przekazanej wersji cyfrowej wykonanego zamówienia; w przypadku pozytywnej kontroli wyznaczy Wykonawcy termin zasilenia bazy systemu OŚRODEK. 

Na koniec realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat techniczny z wykonanej pracy, zawierający m. in.:
a) dziennik roboty,
b) sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej pracy, w tym napotkanych problemów i zastosowanych sposobów ich rozwiązania,
c) raport o stanie ilościowym i jakościowym oraz ewentualnych ubytkach 
w stanie operatów w stosunku do pierwotnie wykazanych, 
d) dysk USB z zeskanowanym materiałem źródłowym (nośnik o odpowiednich parametrach) – 2 sztuki;
e) dysk z kopią danych w formacie, w którym baza danych została zaimportowana do systemu OŚRODEK;
f) wskazane przez Zamawiającego wydruki kontrolne do oceny jakości wykonanej usługi.
Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości na wykonane prace na okres 
36 miesięcy od dnia przekazania całości roboty i usunąć w terminie określonym 
w umowie wszystkie ujawnione w tym okresie wady i usterki.

7.2. Zamawiający może odmówić rozpoczęcia kontroli rezultatów Przedmiotu nadzoru, w przypadku wystąpienia jednego z niżej podanych przypadków:
· nie nastąpiło zgłoszenie informacji o przekazaniu rezultatów Przedmiotu nadzoru do kontroli;
· rezultaty Przedmiotu nadzoru są niekompletne, nieuporządkowane 
w ustalony sposób (zła struktura) lub niewłaściwie nazwane;
· występują inne obiektywne przesłanki świadczące o tym, że pomimo zgłoszenia informacji o przekazaniu rezultatów Przedmiotu nadzoru 
do kontroli nie nastąpiło faktyczne przekazanie tych rezultatów w całości 
i poprawnym stanie.

7.3. O odmowie rozpoczęcia kontroli Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę wraz z jasnym uzasadnieniem powodu odmowy rozpoczęcia kontroli. 

7.4. Każde nieuzgodnione odstępstwo od niniejszych warunków technicznych będzie traktowane jako nie wykonanie zamówienia i spowoduje zwrot opracowania 
do poprawy. 
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