Wszyscy oferenci

	Nawiązując do otrzymanych pytań dotyczących prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania pn:

„Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką 
do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 
Powiatu Ostrowieckiego”

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu udziela stosownej odpowiedzi na tle zadanych pytań:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat możliwości zmiany terminu wykonania części zamówienia tj: Kosiarka bijakowa wysięgnikowa – do 15.03.2020r. Informujemy, iż posiadamy w swojej ofercie maszynę o wymaganych parametrach, jednak czas dostarczenia jej przez producenta uniemożliwiłby nam realizację zamówienia 
w wspomnianym przez Państwa terminie.
Odpowiedź:
Zamawiający z braku możliwości przeniesienia środków finansowych na przyszły rok nie zmienia terminu dostawy określonego w SIWZ. Termin dostawy ciągnika i kosiarki wysięgnikowej jest do 16 grudnia 2019.

Pytanie 2:
Czy dopuszczacie Państwo udział w przetargu maszyny, która spełnia najnowsze systemy kontroli czystości spalin (Stage IIIB), jednak jest również wyposażona w filtr cząstek stałych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza udziału w przetargu ciągnika wyposażonego w filtr cząstek stałych.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści ciągnik o pojemności skokowej nie mniejszej niż 3350 cm3  
Odpowiedź:
Tak, stosowna zmiana parametrów ciągnika będzie uwzględniona w Specyfikacji technicznej ciągnika. 

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści ciągnik o pojemności zbiornika paliwa Adblue nie mniejszej niż 12 litrów.
Odpowiedź:
Tak, stosowna zmiana parametrów ciągnika będzie uwzględniona w Specyfikacji technicznej ciągnika. 

Pytanie 5:
Czy Zamawiający przewiduje do bieżącego utrzymania dróg powiatu Ostrowieckiego zastosowania do pracy z oferowanym ciągnikiem innych głowic roboczych np. pił wysokoobrotowych lub nożyc do wycinki krzaków i gałązi, których eksplatacja wymaga zastosowania w ciągniku biegów pełzających w przedziale od 0,2 – 0,8  km/h przy obrotach WOM 540 obr/min. Jeśli tak to prosimy o zmianę parametrów.
Odpowiedź:
Tak, stosowna zmiana parametrów ciągnika będzie uwzględniona w Specyfikacji technicznej ciągnika. 

Pytanie 6:
Czy Zamawiający podając parametr masy ciągnika w wyposażeniu standardowym ma na myśli masę całkowitą czy masę własną ciągnika?  
Odpowiedź:
Zamawiającemu zależy na podaniu masy całkowitej ciągnika tak jak to określa producent w świadectwie homologacji.

Pytanie 7:
Czy Zamawiający dopuści ciągnik rolniczy z obciążnikami na przedni TUZ 300 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający w Specyfikacji technicznej rezygnuje z wyposażenia ciągnika w TUZ. 
W zamian wymaga obciążników z przodu w ilości min 400kg. stosowna zmiana będzie uwzględniona w Specyfikacji technicznej ciągnika. 

Pytanie 8:
Czy Zamawiający dopuści rotor wyposażony w noże młotkowe w ilości 18-24 sztuk?
Odpowiedź:
Tak, stosowna zmiana parametrów kosiarki będzie uwzględniona w Specyfikacji technicznej. 

Pytanie 9:
Czy Zamawiający dopuści zasięg w poziomie w przedziale od 4,9 -6.5 m?  
Odpowiedź:
Tak, stosowna zmiana parametrów kosiarki będzie uwzględniona w Specyfikacji technicznej. 

Pytanie 10:
Czy Zamawiający dopuści obrót ramienia w zakresie min 950?  
Odpowiedź:
Tak, stosowna zmiana parametrów kosiarki będzie uwzględniona w Specyfikacji technicznej.

Pytanie 11:
Czy Zamawiający dopuści kąt obrotu głowicy w zakresie =/- 1800, który w pełnym zakresie zabezpieczy wykonywanie robót w pasie drogowym?
Odpowiedź:
Tak, stosowna zmiana parametrów kosiarki będzie uwzględniona w Specyfikacji technicznej.

Pytanie 12:
Czy Zamawiający dopuści pojemność zbiornika oleju kosiarki od 65 – 220 litrów, który nie zmieni parametrów masy całkowitej ramienia wymaganej w SIWZ pkt.28?  
Odpowiedź:
W pytaniu chodzi pewnie o ppkt 28 Specyfikacji technicznej – załącznik nr 4 do Formularza ofertowego.
Zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika oleju od 65- 220 litrów, który nie zmienia masy całkowitej całej maszyny. Zmiana parametrów kosiarki będzie uwzględniona w Specyfikacji technicznej 
Pytanie 13:
Czy Zamawiający dopuści typowy układ zawieszenia trójpunktowy kosiarki do ciągnika ze stabilizacją poziomą, jako wyposażenie standardowe kosiarki, zastępując jednocześnie typ zaczepu  - półautomatyczny belka zaczepowa ppkt 20 i ppkt. 24  belka sprzęgająca, jako element równoważny?  
Odpowiedź:
Tak, stosowna zmiana parametrów kosiarki będzie uwzględniona w Specyfikacji technicznej.

Pytanie 14:
Czy Zamawiający dopuści wał kopiujący z demontowanymi końcówkami o średnicy 
w przedziale min. 130 – 140 mm?  
Odpowiedź:
Tak, stosowna zmiana parametrów kosiarki będzie uwzględniona w Specyfikacji technicznej. 

Pytanie 15:
Czy Zamawiający dopuści ciągnik rolniczy z ogumieniem niskoprofilowym równoważnym
tj: przód min. 440/65R24, tył 540/65R34?
Odpowiedź:
Tak, stosowna zmiana parametrów ciągnika będzie uwzględniona w Specyfikacji technicznej. 

Zamawiający dodatkowo doprecyzowuje zapisy dotyczące ciągnika dotyczące elementów wymaganego wyposażenia:

- Fotel amortyzowany operatora z podłokietnikami obracany o 180o.

- Ciągnik musi być  fabrycznie wyposażony w dodatkowy fotel pasażera z pasami bezpieczeństwa, który dopuszcza go do ruchu po drogach publicznych.



	Jedocześnie Zmawiający informuje, że dokonuje zmian w SIWZ oraz 
w Umowie.

1. Wykreśla się w pkt. III ppkt 3 SIWZ akapit o brzmieniu:

·  w cenie oferty należy uwzględnić przeglądy serwisowe ciągnika rolniczego
i kosiarki (zgodnie z zaleceniami producenta i zapisami książki serwisowej) 
do stanu 1 500 motogodzin włącznie (łącznie z robocizną i materiałami eksploatacyjnymi).

2. W projekcie  umowy zmienia się §3  ust 3: 

Dotychczasowe brzmienie: 

3. W ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się wykonywać przeglądy serwisowe ciągnika rolniczego (zgodnie z zaleceniami producenta 
i zapisami książki serwisowej) do stanu 1500 motogodzin włącznie (łącznie z robocizną 
i materiałami eksploatacyjnymi) oraz kosiarki (zgodnie z zaleceniami producenta 
i zapisami książki serwisowej).


zmienia się na: 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy serwisowe ciągnika rolniczego (zgodnie
z zaleceniami producenta i zapisami książki serwisowej) oraz kosiarki (zgodnie z zaleceniami producenta i zapisami książki serwisowej).



	W związku z powyższymi zmianami w dokumentacji przetargowej Zamawiający informuje, ze termin wpłaty wadium, termin składania i otwarcia ofert zostaje przedłużony do dnia 15.11.2019r., (informacja o zmianie ogłoszenia) pozostałe zapisy SIWZ  nie ulegają zmianie.

	Ponadto Zamawiający na stronie internetowej zamieścił nową Specyfikacja techniczna - załącznik nr 4 do Formularza ofertowego aktualną na dzień 06.11.2019r uwzględniająca wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego.
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