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Załącznik Nr 9b


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – (SZOPZ)
1. Nazwa zadania.
Opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w ramach II etapu projektu pn: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”

w rozbiciu na zadania:

  „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Samsonowicza – 11 –Listopada” w ramach projektu: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od  km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11 –Listopada, oraz 
wykonanie „Opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Samsonowicza do 1-szej bramy” w ramach projektu: „Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski 
w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 
2. Lokalizacja obiektu objętego zamówieniem

Droga powiatowa nr 0902T ulica Samsonowicza zlokalizowana jest we wschodniej części Ostrowca Świętokrzyskiego i stanowi główny dojazd do jednego z największych zakładów, jakim jest Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. oraz innych firm posiadających swoje siedziby 
w tym rejonie. Ulica Samsonowicza ma swój początek km 0+050 za skrzyżowaniem 
z drogą wojewódzką 754 –ulicą Bałtowską natomiast koniec w km 3+649 skrzyżowanie 
z ulicą Mostową. Przedmiotem opracowania będzie odcinek od km 0+050 do km 1+900.
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3. Przedmiot zamówienia.
3.1 Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i opracowaniu dokumentacji projektowej rozbudowy oraz  przebudowy ulicy Samsonowicza. 
3.2 W zakres zamówienia wchodzi:

· Wykonanie aktualizacji (rozszerzenia decyzji ZRID) dokumentacji pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z (ulicy Samsonowicza) w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku  od km 0+825 do km 1+525 (decyzją o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej  znak: AB.6740.294.2012AM z dnia 08.08.2012 r.)   
· Wykonanie aktualizacji dokumentacji  pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 0+050 do km 0+825 oraz 1+525 do km 1+900 objętej decyzją o  pozwoleniu na roboty budowlane (Nr 201/2012 z dnia 08.05.2012r)  polegającą na wykonaniu ścieżki rowerowej 
i chodników oraz wymiany oświetlenia.

W ramach powyższych zakresów niezbędne będzie :

· wykonanie  projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów, niezbędnych opracowań,

· przygotowanie i złożenie  w imieniu Inwestora, czyli Powiatu Ostrowieckiego, wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, rozszerzenie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t. z późn. zm.), oraz przekazanie potwierdzenia złożenia wniosku Zamawiającemu; 

· dokonanie inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych,
Wykonawca zapewni własnym staraniem i na swój koszt: 

· wykonanie mapy, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t. z późn. zm.), zawierającej projekt podziału działek (ok.10 działek do podziału) położonych w obrębie istniejącego pasa drogowego,
· wniesienie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjno – kartograficznego 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, stabilizacja nowych punktów granicznych według zasad określonych w przepisach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości Stabilizacji pasa drogowego dokonać za pomocą betonowych lub plastikowych (PLASTMARK) punktów granicznych w każdym punkcie podziału, 
· przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określonych w art. 11b i 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

· w razie potrzeby wynikającej z procedury projektowej, opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego 

· uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych, 

· uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach, 

· wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii,

· wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących udział w postępowaniu o wydanie ZRID (i w razie konieczności - innych decyzji formalno-prawnych), 

· unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych oraz stosowanie zasad projektowania uniwersalnego,

· stosowanie w rozwiązaniach projektowych standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej, 

· w przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną (poza obszarem wniosku o wydanie ZRID) - uzyskanie pisemnej zgody (oświadczenia) właścicieli i współwłaścicieli działek, przygotowania dokumentów 
i uzyskanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. 
Na potrzeby projektu budowlanego i wykonawczego należy przeanalizować istniejące terenowe uwarunkowania oraz:
· istniejącą w posiadaniu Zamawiającego pełną dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim;

· istniejące w posiadaniu Zamawiającego Decyzje ZRID (AB.6740.294.2012.AM z dnia 08.08.2012r); Decyzję pozwolenia na roboty budowlane (Nr 201/2012 z dnia 08.05.2012r) oraz inne wydane decyzje i uzgodnienia będące w posiadaniu Zamawiającego;
· warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
· warunki środowiskowe terenu:

     Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejących 
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia wody, wody podziemne i ich ochrona, itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;

· warunki infrastruktury drogowej tj. Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej.
Założenia projektowe, które były  przyjmowane w dokumentacjach   rozbudowy oraz przebudowy ul. Samsonowicza w nowych opracowaniach zostają takie same.
a) klasa drogi – Z (zbiorcza)

b) obciążenie ruchem – 115 kN/oś

c) kategoria ruchu – KR5

d) prędkość projektowa – Vp - 50 km/h (obszar zabudowany) 

Zmiana (rozszerzenia decyzji ZRID) dokumentacji pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z (ulicy Samsonowicza) w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku  od km 0+825 do km 1+525 (decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  znak: AB.6740.294.2012AM z dnia 08.08.2012 r.)   powinna obejmować:
· rozbudowę jezdni w zakresie zmian projektowych 0+825 oraz 1+525; 

· budowę bus-pasa pomiędzy skrzyżowaniami 0+930 oraz 1+172,

· budowę chodników dla pieszych w obrębie nowych rozwiązań z kostki betonowej – chodnik obustronny;

· budowę ścieżki rowerowej w obrębie nowych rozwiązań o nawierzchni bitumicznej,

· budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego,

· projekt kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

· przebudowę istniejącego uzbrojenia w zakresie dokonanych zmian ,

· wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,

· zagospodarowanie terenów zielonych.

Ulica Samsonowicza od km 0+050 do km 1+900 -
Chodniki.

 Po stronie prawej ulicy Samsonowicza planuje się wykonanie chodnika o szerokości 1,5m oddzielonego od krawędzi jezdni pasem zieleni oraz o szerokości  2m gdzie zlokalizowany jest bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Po stronie lewej chodnik jest częścią ciągu pieszo-rowerowego. Część przeznaczona dla pieszych o szerokości 1,5m będzie zlokalizowana po zewnętrznej stronie, za ścieżką rowerową. Nawierzchnia chodnika wykonana będzie z kostki betonowej kolorowej.

Ścieżki rowerowe 

Planuje się wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po stronie lewej ulicy Samsonowicza oddzielonego od krawędzi jezdni pasem zieleni. Część ciągu przeznaczona dla ruchu rowerowego dwukierunkowego o szerokości 2m zlokalizowana będzie od strony jezdni. Nawierzchnia ścieżki z masy mineralno-bitumicznej.

Skrzyżowania 

Skrzyżowanie w km 0+930 

Istniejące skrzyżowanie prawostronne z ulicą 11-go Listopada funkcjonuje jako trójwlotowe częściowo skanalizowane. W roku 2010 została wykonana dokumentacja rozbudowy  ulicy Samsonowicza, w której skorygowano geometrię skrzyżowania i dodano wyspy kanalizujące w kształcie dużej kropli i trójkątne.

Nowa koncepcja obejmuje zaprojektowanie dodatkowego wlotu do tego skrzyżowania na przedłużeniu ulicy 11-go Listopada oraz zmiany ilości pasów ruchu na wlotach ulicy 11-go Listopada. W związku ze zmianą ilość wlotów oraz pasów ruchu zaproponowano zmiany 
w dotychczasowej i objętej pozwoleniem ZRID geometrii skrzyżowania z trójwlotowego na skrzyżowanie typu  rondo turbinowe. 

Skrzyżowanie w km 1+172

Skrzyżowanie lewostronne z ulicą Samsonowicza boczna (w kierunku 1 bramy CELSA „Huta Ostrowiec) w dokumentacji rozbudowy ulicy Samsonowicza, skorygowano geometrię skrzyżowania i dodano wyspy kanalizujące w kształcie dużej kropli i trójkątne ewentualna zmiana polegałaby na dodaniu dodatkowego pasa ruchu (buspasa) w kierunku od 1 bramy CELSA „Huta Ostrowiec do skrzyżowania z ulicą 11-go Listopada.

Koniec robót w obrębie skrzyżowania w km 1+172 w kierunki 1 bramy CELSA „Huta Ostrowiec w projekcie rozbudowy objętej pozwoleniem ZRID przewidziany był w km 0+110 przewiduje się wydłużenie do km 0+210.

Przebudowa oświetlenia 

Przebudowa o ulicznego obejmuje odcinki od SO1 – SO27 i SO51 – SO63. 
W ramach przebudowy oświetlenia ulicznego przewidziane są słupy aluminiowe dwuelementowe na fundamentach prefabrykowanych z wysięgnikiem pojedynczym (wys. punktu świetlnego – 9,5m, dł. wysięgnika 1,2m), na których zamocowane zostaną energooszczędne oprawy oświetleniowe Projektowane oświetlenie drogowe wzdłuż ul. Samsonowicza będzie zasilone z istniejących szaf oświetleniowych kablem YAKY 4x35mm. Wymiana słupów oświetleniowych z okablowaniem na energooszczędne.

Należy przewidzieć usytuowanie słupów oświetleniowych na wysokości przejść dla pieszych.

W zakresie opracowania oprócz projektu budowlanego, powinny znaleźć się także projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących 
z trasą inwestycji wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci, jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektów, przez odpowiednich gestorów sieci.
Wszystkie zamierzenia projektowe muszą być oparte i uzgodnione z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski z uwagi, na równocześnie odbywające się prace projektowe Gminy Ostrowiec w zakresie komunikacji nowo planowanej bazy obsługi ruchu transportowego miejskiego.
4. W skład dokumentacji projektowej winny wchodzić następujące opracowania:
a) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09),
b) projekt wykonawczy w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24),
c) przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24),
d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
5. Ponadto usługa obejmuje wykonanie:

a) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (materiały przetargowe SST) w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24),
b) kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08).
6. Dokumentacja projektowa będzie spełniała wymagania określone w w.w przepisach oraz dodatkowo:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r.,poz. 1935 z późn zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 poz. 1643).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1125 i 1126 z późn. zm. );

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463 z późn. zm.); );

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1474)
- Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015r., poz. 460 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181 z późń. zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2018r., poz. 2081)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1396)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 71);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 112)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1614).
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2268)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 701)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm. );

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późń,. zm. ).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie  zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.
- innych przepisach prawa polskiego mających zastosowanie przy opracowywaniu niniejszego projektu, Polskich Normach, wytycznych, instrukcjach i poradnikach branżowych.
Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach przepisach oraz normach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
7. W ramach usługi wykonawca pozyska i/lub opracuje również:
· wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją;
· operaty, badania, ekspertyzy, dokumentację geologiczno – inżynierską, dokumentację geodezyjną, uzgodnienia, decyzje i opinie wymagane odrębnymi przepisami – niezbędne do uzyskania niezbędnych decyzji; 
· wniesienie opracowanej dokumentacji do zespołu geodezyjno – kartograficznego w PODGiK, stabilizacja nowych punktów granicznych według zasad określonych w przepisach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości (betonowe punkty graniczne w każdym punkcie podziału).
8. W ramach usługi wykonawca złoży do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej kompletny wniosek/wnioski o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i dokonana zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/ decyzji ZRID.
9. Wykonawca w ramach usługi przekaże zamawiającemu, następujące ilości:
a) projekt budowlany - 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
z rozszerzeniem pdf.,
b) projekt wykonawczy - 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
z rozszerzeniem pdf.,
c) przedmiar robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
z rozszerzeniem pdf. i ath.,
d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z rozszerzeniem pdf.,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z rozszerzeniem pdf.,
f) kosztorys inwestorski - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
z rozszerzeniem pdf. i ath.
g) mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK – format pdf; /jeśli zajdzie konieczność/

h) dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format dwg .
i) projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg;

j) kosztorys ofertowy – format .doc, xls;

10. Wykonawca nieodpłatnie przekaże zamawiającemu majątkowe prawa autorskie 
do przedmiotu zamówienia polegające na prawie do jego wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji.
11. W celu właściwego skalkulowania ceny wykonawca, przed sporządzeniem oferty, zapozna się z miejscem dot. przedmiotowej usługi.
12. Kody CPV:
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją;

71322500-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego;

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego.

13. Termin wykonania opracowania projektowego: 
Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu umowy: 
- 24 stycznia 2021 roku.
Przy czym należy uwzględnić uzyskanie:

- Decyzja środowiskową (31.08.2020r),

- Decyzja ZRID/Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie  (24.01.2021r)
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